Firma Asus zamawia ulotkę – według załączonej makiety.

Zadruk: 4+4.

Wymagana wielkość spadu: 3 mm

marginesy 5 i 4 mm

Montaż należy zapisać jako: Asus\_Imię\_Nazwisko\_klasa.

Proszę o:

1. pakiet,
2. • przygotowanie pliku PDF (linie cięcia),
3. wydruk (podpisany) dwustronny na A3 w skali 1:1.

Uwaga!!!

Gotową pracę należy zgrać do pakietu i razem z plikami PDF pozostawić na pulpicie w katalogu Asus\_Imię\_Nazwisko\_klasa.

Powodzenia.